| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во (шт.) | | Метрологические характеристики | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч. по перечню\* | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон измерений) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Испытательный центр «Братскстройэксперт»** | | | | | | |
| Пресс гидравлический | ПСУ-250 | 1162 | 1 | - | ПГ +- 1,5% | предельная нагрузка 250 тс |
| Пресс гидравлический | П-50 | 5570 | 1 | - | ПГ +- 2% | предельная нагрузка 50 тс |
| Пресс гидравлический | П-125 | 7954 | 1 | - | ПГ +- 2% | предельная нагрузка 50 тс |
| Пресс гидравлический | ИП-100 | 2448 | 1 | - | ПГ +- 1% | предельная нагрузка 10 тс |
| Пресс испытательный мобильный | МИП-25Р | 52 | 1 | - | ПГ +- 1% | 50…250кН |
| Разрывная машина | WAW 500 | 29 | 1 | - | ПГ +- 1% | предельная нагрузка 5тс |
| Динамометр | АЦДС-500И-2 | 403 с индикатором №148964 | 1 | - | Класс 2 ПГ +- 0,45% | 50...500кН |
| Динамометр растяжения | ДЭП3-1Д-5Р-2 | 075123 | 1 | - | ПГ +- 0,45% | 0,1...5000кН |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 |  | 2 | - | класс 1 | 0-10 мм |
| Индикатор часового типа | ИЧ-02 |  | 3 | - | класс 1 ПГ +- 0,012% | 0-2 мм ЦД 0,01 мм |
| Весы общего назначения | МК-15.2-А20 | 49807,41969 | 1 | - | Класс III средний | 0,04…15 кг |
| Весы общего назначения | TB-S-200.2-A1 | 20118 | 1 | - | Класс III средний | 0,4…200 кг |
| Весы электронные | SPX 2202 | В813606630 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | 2…4000 г |
| Весы лабораторные электронные | ВК-300 | 3798 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | 0,1…300 г |
| Весы электронные | ЕК-300i | Р1895617 | 1 | - | Класс III средний ПГ +- 0,02 г | 1…300 г |
| Весы электронные | MW II-3000 | 80701292 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | 0,1…3000 г |
| Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | 5383 | 1 | - | Класс 3 ПГ +- 4,8 с | 0,2…180 с |
| Прибор для измерения и анализа вибрации | Корсар++ | 928 | 1 | - |  |  |
| Конус Васильева балансирный |  | КВ-1 | 1 | - |  |  |
| Пенетрометр стандартный | 984 ПК | 76 | 1 | - |  |  |
| Аппарат для определения температуры размягчения битума (КиШ) | ЛТР | б/н | 1 | - |  |  |
| Прибор | ПГР | б/н | 1 | - |  |  |
| Прибор Ле-Шателье |  | 3363-72 | 1 | - |  |  |
| Измеритель прочности бетона | ОНИКС 2.5 | 520, 813, 973 | 3 |  |  |  |
| Измеритель прочности (скол ребра) | ОНИКС-1.СР.030 | 939 | 1 | - | ПГ +- 2% | 5…30 МПа |
| Измеритель прочности (отрыв со скалыванием) | ОНИКС-1.ОС.100 | 986 | 1 | - | ПГ +- 2% | 5…100 МПа |
| Измеритель времени распространения ультразвука | Пульсар-1.2 | 735 | 1 | - | ПГ +- 2% | 10…999,9 |
| Измеритель освещенности | Люксметр | 339956 | 1 |  |  |  |
| Измеритель твердости металлов | Novotest | 0083130817 | 1 |  |  |  |
| Линейка стальная |  | 2 | 1 | - | класс 2 | 1…1000 мм |
| Линейка стальная |  | 1 | 1 | - | класс 2 | 1…500 мм |
| Линейка стальная |  | 00210 | 1 | - | класс 2 | 1…300 мм |
| Рулетка измерительная | YC50/5 | 54010 | 1 | - |  | 1…10000 мм |
| Толщинометр игольчатый |  | 146 | 1 | - |  |  |
| Электронный тахеометр | LEICA TS11 R100 | 1670062 | 1 | - |  |  |
| Штангенциркуль | ШЦ-II-120 | К29906949, К291144550 | 2 | - |  | 0,1…120 мм |
| Щупы |  | 2 | 17 | - | класс 2 | 0,02…0,5 мм |
| Угольник поверочный |  | №8 | 1 | - |  |  |
| Рулетка измерительная РЗУ2П |  | Б915 | 1 | - |  | 1…3000 мм |
| Дальномер лазерный | DISTO D8 | 513410322 | 1 | - | ПГ +-1,0 мм | 0,2…200 м |
| Шаблон для определения лещадности |  | К231201731 | 1 | - |  |  |
| Толщиномер покрытий | Со F Condtrol | 216337 | 1 | - | ПГ +- 3% | 0…1000 мкм |
| Цифровой нивелир | LEICA DNA 03 |  | 1 | - | ПГ +-0,3 мм |  |
| Нивелир оптический с компенсатором | DSZ3 SETL | 57277 | 1 | - | ПГ +-1,5 мм |  |
| Электронный теодолит | VEGA TEO20 | 37828 | 1 | - |  |  |
| Набор сит | КП-131 | б/н | 7 | - |  | ячейки с размерами 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 10,0 мм |
| Набор сит | КП-109/1 | б/н | 19 | - |  | ячейки с размерами 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15; 17,5; 20,0; 2; 2,5; 30; 40; 50; 60; 70 мм |
| Сита лабораторные | С 20/50 | б/н | 7 | - |  | ячейки с размерами 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мм |
| Калибры круглые для щебня | КП-601/2 | К-1 | 7 | - |  | Диаметр калибров 90; 100; 110; 120; 150; 200; 300 мм |
| Толщиномер ультразвуковой | PANAMETRICS-NDT mod 26MG | 71149205 | 1 | - |  | 0,5 до 500 мм |
| Набор сит | У1-ЕСЛ | - | 7 | - |  |  |
| Сито | СЦ | 1 | 1 | - |  | ячейка 0,9 мм |
| Сито |  |  | 3 | - |  | ячейка 0,05; 0,08; 0,125 мм |
| Набор сит с квадратными ячейками |  | б/н | 26 | - |  |  |
| Набор сит | КСИ |  | 28 | - |  | ячейки с размерами 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 мм |
| Манометр избыточного давления | МП4-Уф |  | 3 | - | Класс 1 | 0…25 кгс/см2 |
| Вакуумметр | ВП4-3ф |  | 1 | - | Класс 1 | -1 - 0 кгс/см2 |
| Термометр контактный цифровой | ТК-5.06 | 1258698 | 2 | - | ПГ +-0,5 | -40…+100 |
| Термометр электронный | ТЭН-5 | 2104 | 1 | - | ПГ +-0,2 | -60…+200 |
| Пирометр | С-20.4 | 98651 | 1 | - | ПГ +-2 | -18…+1500 |
| Метеометр | МЭС-200А | 3803 | 1 | - | +-0,3 кПа 0…98% -40…85 град.С не нормируется | 80…110 кПа 0…98% -40…85 град. С 0…20 м/с |
| Тепловизор | FLIR b60 | 399019747 | 1 | - | ПГ +-2 | -20…+120 град.С |
| **Санаторий-профилакторий** | | | | | | |
| Аппарат для гальванизации и электрофореза | Поток-1 | 16923 | 1 | 1 | Класс II Тип В | 0,50% |
| Аппарат низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 17798 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - |
| Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 116 |  |  | Класс I Тип Н | 1,5 |
| 1.Манометр показывающий обыкновенное | 1 | 1 |
| 2. Маномвакуумметрэлектроконтактный, сигнализирующий | 1 | 1 |
| Аппарат лазерной терапевтический | Матрикс-Влок | 707367 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - |
| Весы для столовой (до 3-х кг) | РН-3 | 35030 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 |
| Весы для столовой (до 10 кг) | CAS SW-10 | 13c10715 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 |
| Весы для столовой (до 6 кг) | РН-6Ц13УМ | 02623 | 1 | 1 | Класс III | ±15,0 |
| Весы медицинские | РП-150 МГ по ТУ 9441-004-00226425-2005 | 7428 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 |
| Весы электр. до 5кг | CAS АД-5 | 070935627 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 |
| Весы электр. до 15кг | МК 32.2 А20 | 82767 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - |
| Аппарат магнитотерапии | Полимаг | 182 | 1 | 1 | Класс II | - |
| Аппарат магнитотерапии | Полюс-1 | 4556 | 1 | 1 | Класс II | - |
| Аппарат для лечения ДДТ | Тонус-2М | 17329 | 1 | 1 | Класс II | - |
| Пипетка от 5- 50мкг | дозатор | 13589097 | 1 | 1 | - | ±2О |
| Прибор для измерения артериального давления МТ-20 (манометр) | МТ-20 LD-70 LD-71 | - | 5 | 5 | - | ±3О |
| Анализатор белка в моче | Белур 600 АОБМФ-01НПП-ТМ | 103805 | 1 | 1 |  |  |
| Анализатор гематологический | Medonic М-20 | 28307 | 1 | 1 |  |  |
| Анализатор паров эталона | АлкотестерDrivesafe II | DS03HAN293001478 | 1 | 1 |  |  |
| Аппарат транскраниального воздействия четырехканальный «МДМ-101-1» | МДМ-101-1 | 089 | 1 | 1 | Класс II  ТИП BF |  |
| Ультрозвуковая диагностическая система с цветным картированием | Mindray DC-7 | MX-57007076 | 1 | 1 |  |  |
| Видеокольпоскоп оптический цифровой | Kermel KN-2200F | 14042942P | 1 | 1 | Класс II |  |
| **Испытательная лаборатория (центр)** | | | | | | |
| Весы лаб.GH252 |  | 15101627 | 1 |  |  | 0-250 г |
| Секундомер СОСпр 2б-2-000 |  | 6972 | 1 |  |  | 0-60 сек |
| Автоматический титратор МКС-520 |  | 3610412 | 1 |  |  | 0-100% |
| Анализатор серы Спектроскан SUL |  | 10126 | 1 |  |  | 0-5% |
| Прибор комбинированный TESTO-622 |  | 39502646206 | 1 |  |  |  |
| Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТИН4-1 |  | 155 | 1 |  |  |  |
| Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов ТИН4-2 |  | 356 | 1 |  |  |  |
| Термометр ТИН4-2 |  | 214 | 1 |  |  |  |
| **Эксплуатационный отдел** | | | | | | |
| Манометр | МП |  | 50 | 50 | 9 | 0-1,6 Мпа |
| Счетчик холодной воды | МТК-25 | 10,504577 | 1 | 1 |  | 0,03-5,0 м3/час |
| Счетчик холодной воды | МТК-25 | 10,504613 | 1 | 1 |  | 0,03-5,0 м3/час |
| Счетчик горячей воды | ВСГ-20 | 192220 | 1 | 1 | В | 0,24-6,0м3/час |
| Счетчик горячей воды | ВСГ-32 | 04413269 | 1 | 1 | В | 0,24-6,0м3/час |

Ведущий инженер Н.К. Мазаник