| Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Кол-во (шт.) | | Метрологические  характеристики | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч. по перечню\* | Класс точности, погрешность | | Предел (диапазон измерений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Испытательный центр «Братскстройэксперт» | | | | | | | |
| Пресс гидравлический | ПСУ-250 | 1162 | 1 | - | ПГ +- 1,5% | | предельная нагрузка 250 тс |
| Пресс гидравлический | П-50 | 5570 | 1 | - | ПГ +- 2% | | предельная нагрузка 50 тс |
| Пресс гидравлический | П-125 | 7954 | 1 | - | ПГ +- 2% | | предельная нагрузка 50 тс |
| Пресс гидравлический | ИП-100 | 2448 | 1 | - | ПГ +- 1% | | предельная нагрузка 10 тс |
| Пресс испытательный мобильный | МИП-25Р | 52 | 1 | - | ПГ +- 1% | | 50…250кН |
| Разрывная машина | WAW 500 | 29 | 1 | - | ПГ +- 1% | | предельная нагрузка 5тс |
| Динамометр | АЦДС-500И-2 | 403 с индикатором №148964 | 1 | - | Класс 2 ПГ +- 0,45% | | 50…500кН |
| Динамометр растяжения | ДЭП3-1Д-5Р-2 | 075123 | 1 | - | ПГ +- 0,45% | | 0,1…5000кН |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 |  | 2 | - | класс 1 | | 0-10 мм |
| Индикатор часового типа | ИЧ-02 |  | 3 | - | класс 1 ПГ +- 0,012% | | 0-2 мм ЦД 0,01 мм |
| Весы общего назначения | МК-15.2-А20 | 49807 | 1 | - | Класс III средний | | 0,04…15 кг |
| Весы общего назначения | TB-S-200.2-A1 | 20118 | 1 | - | Класс III средний | | 0,4…200 кг |
| Весы электронные | SPХ 2202 | В813606630 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | | 2…4000 г |
| Весы лабораторные электронные | ВК-300 | 3798 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | | 0,1…300 г |
| Весы электронные | ЕК-300i | Р1895617 | 1 | - | Класс III средний ПГ +- 0,02 г | | 1…300 г |
| Весы электронные | MW II-3000 | 80701292 | 1 | - | Класс II высокий ПГ +- 0,2 г | | 0,1…3000 г |
| Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | 5383 | 1 | - | Класс 3 ПГ +- 4,8 с | | 0,2…180 с |
| Прибор для измерения и анализа вибрации | Корсар++ | 928 | 1 | - |  | |  |
| Прибор Ле-Шателье |  | 3363-72 | 1 | - |  | |  |
| Измеритель прочности бетона | ОНИКС 2.53 | 520, 813, 973 | 3 |  |  | |  |
| Измеритель прочности (отрыв со скалыванием) | ОНИКС-1.ОС.100 | 986 | 1 | - | ПГ +- 2% | | 5…100 МПа |
| Измеритель времени распространения ультразвука | Пульсар-1.2 | 735 | 1 | - | ПГ +- 2% | | 10…999,9 |
| Измеритель освещенности | Люксметр | 339956 | 1 |  |  | |  |
| Измеритель твердости металлов | Novotest | 0083130817 | 1 |  |  | |  |
| Линейка стальная |  | 2 | 1 | - | класс 2 | | 1…1000 мм |
| Линейка стальная |  | 1 | 1 | - | класс 2 | | 1…500 мм |
| Линейка стальная |  | 00210 | 1 | - | класс 2 | | 1…300 мм |
| Толщинометр игольчатый |  | 146 | 1 | - |  | |  |
| Рулетка измерительная | YC50/5 | 54010 | 1 | - |  | | 1…10000 мм |
| Штангенциркуль | ШЦ-II-120 | К29906949,К291144550 | 2 | - |  | | 0,1…120 мм |
| Щупы набор (17 шт.) |  | 2 | 1 | - | класс 2 | | 0,02…0,5 мм |
| Угольник поверочный |  | № 8 | 1 | - |  | |  |
| Рулетка измерительная РЗУ2П |  | Б915 | 1 | - |  | | 1…3000 мм |
| Шаблон для определения лещадности (штангенциркуль) |  | К231201731 | 1 | - |  | |  |
| Толщиномер покрытий | Со F Condtrol | 216337 | 1 | - | ПГ +- 3% | | 0…1000 мкм |
| Набор сит | КП-131 | б/н | 7 | - |  | | ячейки с размерами 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 10,0 мм |
| Набор сит | КП-109/1 | б/н | 19 | - |  | | ячейки с размерами 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15; 17,5; 20,0; 2; 2,5; 30; 40; 50; 60; 70 мм |
| Сита лабораторные | С 20/50 | б/н | 7 | - |  | | ячейки с размерами 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мм |
| Калибры круглые для щебня | КП-601/2 | К-1 | 7 | - |  | | Диаметр калибров 90; 100; 110; 120; 150; 200; 300 мм |
| Толщиномер ультразвуковой | PANAMETRICS-NDT mod 26MG | 71149205 | 1 | - |  | | 0,5 до 500 мм |
| Набор сит | У1-ЕСЛ | - | 7 | - |  | |  |
| Сито | СЦ | 1 | 1 | - |  | | ячейка 0,9 мм |
| Сито |  |  | 3 | - |  | | ячейка 0,05; 0,08; 0,125 мм |
| Набор сит с квадратными ячейками |  | б/н | 26 | - |  | |  |
| Набор сит | КСИ |  | 28 | - |  | | ячейки с размерами 0,14; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 мм |
| Манометр избыточного давления | МП4-Уф |  | 3 | - | Класс 1 | | 0…25 кгс/см2 |
| Вакуумметр | ВП4-3ф |  | 1 | - | Класс 1 | | -1 - 0 кгс/см2 |
| Санаторий-профилакторий | | | | | | | |
| Аппарат для гальванизации и электрофореза | Поток-1 | 16923 | 1 | 1 | Класс II Тип В | 0,50% | |
| Аппарат низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 17798 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | |
| Стерилизатор паровой | ВК-30-01 | 116 | - | - | Класс I Тип Н | 1,5 | |
| 1.Манометр показывающий обыкновенное | 1 | 1 |
| 2. Маномвакуумметр электроконтактный, сигнализирующий | 1 | 1 |
| Аппарат лазерной терапевтический | Матрикс-Волк | 707367 | 1 | 1 | Класс IIТип В | - | |
| Весы для столовой (до 3-х кг) | РН-3 | 35030 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | |
| Весы для столовой (до 10 кг) | CAS SW-10 | 13c10715 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | |
| Весы для столовой (до 6 кг) | РН-6Ц13УМ | 02623 | 1 | 1 | Класс III | ±15,0 | |
| Весы медицинские | РП-150 МГ по ТУ 9441-004-00226425-2005 | 7428 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | |
| Весы электр. до 5кг | CAS АД-5 | 070935627 | 1 | 1 | Класс III | ±2,5 | |
| Весы электр. до 15кг | МК 32.2 А20 | 82767 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | |
| Аппарат магнитотерапии | Полимаг | 182 | 1 | 1 | Класс II Тип В | - | |
| Аппарат магнитотерапии | Полюс-1 | 4556 | 1 | 1 | Класс II | - | |
| Аппарат для лечения ДДТ | Тонус-2М | 17329 | 1 | 1 | Класс II | - | |
| Пипетка от 5- 50мкг | дозатор | 13589097 | 1 | 1 | - | ±2О | |
| Прибор для измерения артериального давления МТ-20 (манометр) | МТ-20 LD-70 LD-71 | - | 5 | 5 | - | ±3О | |
| Анализатор белка в моче | Белур 600 АОБМФ-01НПП-ТМ | 103805 | 1 | 1 |  |  | |
| Анализатор гематологический | Medonic М-20 | 28307 | 1 | 1 |  |  | |
| Анализатор паров эталона | Алкотестер Drivesafe II | DS03HAN293001478 | 1 | 1 |  |  | |
| Аппарат транскраниального воздействия четырехканальный «МДМ-101-1» | МДМ-101-1 | 089 | 1 | 1 | Класс II  ТИП BF |  | |
| Ультрозвуковая диагностическая система с цветным картированием | Mindray DC-7 | MX-57007076 | 1 | 1 |  |  | |
| Испытательная лаборатория (центр) | | | | | | | |
| Весы лаб.GH252 |  | 15101627 | 1 |  |  | 0-250 г | |
| Секундомер СОСпр 2б-2-000 |  | 6972 | 1 |  |  | 0-60 сек | |
| Автоматический титратор МКС-520 |  | 3610412 | 1 |  |  | 0-100% | |
| Анализатор серы Спектроскан SUL |  | 10126 | 1 |  |  | 0-5% | |
| Прибор комбинированный TESTO-622 (3 параметра) |  | 39502646206 | 1 |  |  |  | |
| Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов ТИН4-1 |  | 155 | 1 |  |  |  | |
| Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов ТИН4-2 |  | 356 | 1 |  |  |  | |
| Эксплуатационный отдел | | | | | | | |
| Манометр | МП |  | 100 | 100 | 9 | 0-1,6 Мпа | |
| Счетчик горячей воды | MTW-25 | 07,504096 | 1 | 1 | В | 0,03-5,0 м3/час | |
| Счетчик горячей воды | «Нарва» Ду20 | 032464 | 1 | 1 | В | 0,24-6,0 м3/час | |
| Счетчик холодный воды | ВКСМ-90/15 | 031037 | 1 | 1 | В | 0,03-5,0 м3/час | |
| Теплосчетчик в комплекте (ЦТП) | ТЭМ-194 | 1560435 | 1 | 1 | В | 1,2-60м3/час | |
| Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б | ТЭМ-104 | 1222448х/1222448г | 1 | 1 | В | 1.2-60м3/час | |
| Электросчетчик | ЦЭ6803В | 711170708813017 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Электросчетчик | ЦЭ6803В | 711170708941376 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Электросчетчик | ЦЭ6803В | 711170708931896 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Электросчетчик | ЦЭ6803В | 711170708941901 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Кафедра строительных конструкций и технологий строительства | | | | | | | |
| Пресс гидравлический | П-125 | 3681 | 1 | 1 | ПГ +-2% | 125 тс | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 656707 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 5392 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 5552 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 18054 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 17599 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 17055 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 17650 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max.1,5Н | |
| Индикатор часового типа | ИЧ-10 | 17408 | 1 | 1 | Класс 1 6 мкм | 0-10мм max 1,5Н | |
| Весы лабораторные электронные | DL-1200 | 15604802 | 1 | 1 | Класс II высокий ПГ +-0,2 г | 0,5…1200 г | |
| Измеритель времени и скорости распростарнения ультразвука | Пульсар 1.0 | 649 | 1 | 1 |  |  | |
| Измеритель прочности испульсивный | Оникс 2.6 | 30252-10 | 1 | 1 |  |  | |

Ведущий инженер Н.К. Мазаник